**水塔、蓄水池自行檢查記錄表**

年 月 日

單位名稱： 系所人員簽名： 蓄水池、水塔現況資料：

蓄水池總計： 座，總計約 頓

水塔總計： 座，總計約 頓

**水塔設備檢查**  **設置地點：**

基本資料

水塔容量： 噸(1米3水為1噸)

材質： 不鏽鋼 鋼筋混泥土 FRP 其他

周圍狀況 清潔 堆放污物雜物 積水 與牆未隔離，部分牆面無法檢視

結構體 正常 龜裂 漏水

頂部之狀況 正常 堆放機器雜物 積水 三極棒之孔未密閉

人孔蓋之狀況 正常 未密閉 蓋已生鏽、破損 無蓋 孔緣未提高

溢排管之狀況 正常 未設防蟲網 未設通氣管

內部 正常 內部鋼筋裸露生鏽 內有異物

是否固定牢固 正常 □鬆動

餘氯 ppm(飲用水水標準0.2-1.0 ppm)

○清洗前 ○清洗後 由水塔流出第一個水龍頭自行檢查

備註:s

* 填表說明：每一水塔請填一張，同一地點且相連通之水塔算一個。

**蓄水池設備檢查 設置地點：**

基本資料

容量約： 噸

蓄水池材質： 不鏽鋼 鋼筋混泥土 FRP 其他：

蓄水池清洗周期： 年

周圍狀況 清潔 堆放污物雜物 積水 蓄水池設於地面(板)下 與牆未隔離

結構體 正常 龜裂 漏水

頂部之狀況 正常 堆放機器雜物 積水 三極棒之孔未密閉 上方有污水管通過

人孔蓋之狀況 正常 未密閉 蓋已生鏽、破損 無蓋 孔緣未提高

溢排管之狀況 正常 未設防蟲網 未設通氣管

內部 正常 沉水式泵浦生鏽 內有異物

備註:

* 填表說明：每一蓄水池請填一張，同一地點且相連通之蓄水池算一個。